# Інструкція.

# Файл «Обробка деревини»

**Інформація**

**Шпон** ([нім.](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) *Span* — «тріска, скіпка, уламок»)[[1]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD#cite_note-1) або **дикт**[[2]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD#cite_note-2) (від [нім.](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) *Dikte* — «тонка дошка»)[[3]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD#cite_note-3) — це тонкий лист деревини (тонка [дошка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0)[[4]](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD#cite_note-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-4)) товщиною 0,35-4,0 мм. Існує струганий, пиляний і лущений шпон



Шар МДФ (плита)

[На бічних панелях дуже зручно подавати важливі тези тексту або наводити додаткову інформацію (на зразок плану) для швидкої довідки.

Зазвичай їх розміщують у лівій, правій, верхній або нижній частині сторінки. Проте бічну панель легко перетягнути в будь-яке інше місце.

Щоб додати вміст, просто клацніть тут і почніть вводити текст.]

(плита)

**Шар Шпон дуба**


**та)**

Шар лакофарбовий

та)

Струганий шпон (Форнер) виготовляють зазвичай із колод цінних порід дерева (горіха, карельської берези тощо) на шпоностругальних верстатах. При цьому на зріз потрапляє як зовнішня (заболонь), так і внутрішня частина колоди (ядро). Товщина струганого шпону 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 мм. Використовують для облицьовування деталей і виробів меблів, деревинних плит і фанери.

Лущений шпон виготовляється із деревини листяних та хвойних порід з сировини 1 та 2 сортів. Виготовляють лущенням (обточуванням) колоди, що обертається. Тому під зріз потрапляє спочатку заболонь, а потім ядро. Внаслідок цього шпон одноколірний і не має такої красивої текстури як струганий.



**Завдання**

Учаснику необхідно відтворити на одному слайді об’єкти та процеси строго за зразком, наведеним у відео (файл **Обробка деревини.mp4**).


Здавати файл необхідно лише з одним слайдом

**Об’єкти**

Круглий зріз має бути відтворений в малюнку кілець суворо за зразком автора і відображати деревину світлої текстури (стандартна текстура в Power Point)

Параметри, розташування, пропорції, ефекти об’єктів мають точно співпадати з авторським варіантом.

**Анімація**

Анімація має запускатись виключно клацанням по зображенні кнопки. Вихід з демострації слайду лише через припинення демонстрації.